**FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES A SITIO**

**Nombre del sitio: 179243 – Urbana Morelos**

Fecha entrega: 28-ABRIL-2021 Fecha de salida: PROYECCIÓN 24 DE MAYO- 2021

**Datos de referencia proceso de entrega:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Función** | **Nombre** | **Fecha de entrega** | **Firma** |
| Elaboró | Pedro Tovar | 28/04/2021 |  |
| Bodega | Ing. Daniel Rivas |  |  |
| Transportó | Octavio/Eduardo |  |  |
| Recibió sitio |  |  |  |
| Revisó | Ing. Christian Tovar |  |  |
| Aprobó | Ing. Rubén García |  |  |

1. **De las piezas de refuerzo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Cantidad** | **Observaciones** |
| Piernas. | 18 pzas | Piernas de torre. |
| Pararrayos. | 1 pza. | Tubo de pararrayos soldado a brida. |
| Celosía | 120 pzas | Horizontales y diagonales. |
| Placas de relleno | 34 pzas | Placa central de crujías. |
| Bridas de escantillón. | 6 pzas. | Armado de escantillón. |
| Placas sujeción de escalera | 17 pzas. | Placas para sujeción de escalera. |
| Li sujeción de escalera | 17 pzas. | Horizontal para sujeción de escalera. |
| Tramos de escalera | 6 pzas. | Tramos armados de escalera. |
| Li para escantillón | 6 pzas. | Para armado de escantillón. |
| Ángulo de 2”X3/8” de 40 cm para sujeción de pararrayos. | 2 pzas. | Para sujeción de pararrayos y sujeción a mástil de remate. |

Constancia de recibido:

1. **De la tornillería**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TORNILLERIA** | | | | |
| **Diámetro (pulg.)** | **Calidad** | **Largo (pulg)** | **Cantidad** | **Observaciones** |
| 1 |  | 1.25 | 18 | ANCLAS |
| 1 | A325 | 4 | 18 | BRIDA T1-T2 |
| 1 | A325 | 4 | 18 | BRIDA T2-T3 |
| 1 | A325 | 3 3/4 | 18 | BRIDA T3-T4 |
| 1 | A325 | 3 3/4 | 18 | BRIDA T4-T5 |
| 3/4 | A325 | 3 1/4 | 18 | BRIDA T5-T6 |
| 3/4 | A325 | 2 3/4 | 18 | BRIDA T6-CUSPIDE |
| 5/8 | A325 | 2 1/4 | 96 | C1-C8 |
| 5/8 | A325 | 2 1/2 | 24 | C1-C8 CENTRALES |
| 5/8 | A325 | 2 | 36 | C9-C11 |
| 5/8 | A325 | 2 1/4 | 9 | C9-C11 CENTRALES |
| 1/2 | A325 | 2 | 72 | C12-C17 |
| 1/2 | A325 | 2 | 18 | C12-C17 CENTRALES |
| 5/8 | A325 | 2 1/4 | 6 | H1 |
| 5/8 | A325 | 2 | 18 | H2 - H4 |
| 5/8 | A325 | 2 | 6 | H5 |
| 1/2 | A325 | 2 | 6 | H6 |
| 1/2 | A325 | 2 | 14 | SUJECION DE TRAMOS DE ESCALERA |
| 1/2 | A325 | 2 | 1 | ESCANTILLON |
| 1/2 | A325 | 1 3/4 | 3 | SUJECION DE ESCANTILLON |
| 1/2 | A325 | 2 | 42 | SUJECION DE ESCALERA |
|  |  | **TOTAL** | **477** |  |

| **Diámetro (pulgadas.)** | **Cantidad** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **90** | **Tuercas para anclas de 1”** |
| 1 | **18** | **Rondana plana para anclas de 1”** |
| 1 | **18** | **Rondana de presión para anclas de 1”** |
| **TOTAL** | **126** |  |

Constancia de recibido:

1. **De la documentación entregada**

* Planos del proyecto ATC
* Copia del formato de entrega
* Catálogo de fabricación

Constancia de recibido:

1. **Piezas de insumos.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **disco** | **Cantidad** | **Observaciones** |
| Cable de 3/8” de 7 hilos (desnudo) | 40 mts. | Cable de vida. |
| Nudos Crosby de 3/8” para cable de vida | 4 pzas. | Cable de vida. |
| Rozadera de 3/8”. | 2 pzas. | Cable de vida. |
| Abrazadera “U” de ½” de 2” para sujeción de pararrayos. | 4 pzas. | Sujeción de pararrayos a Ángulo de 2”X3/8” |
| Cable de acero Parres 7/16 con forro transparente | 45 mts. | Bajada de tierras. |
| Pararrayos con tapón de neopreno | 1 pza. | pararrayos |
| Cinchos metálicos | 24 pzas. | Para sujeción de cable de pararrayos y luces |
| Carga de soldadura 115 | 6 pzas. | Aterrizajes de cable de torre. |
| Alambre galvanizado para entorchar | 4 mts. | Cable de vida. |
| Herraje inferior para cable de vida | 1 pza. | Sujeción para cable de vida. |
| Herraje superior para cable de vida con tapón de neopreno. | 1 pza. | Sujeción para cable de vida. |
| Separador de Neopreno | 3pzas. |  |
| Grout | 1 bulto. |  |
| Galvanox | 3 pzas. |  |
| Aluminio | 3 pzas. |  |
| Dado identificador parres | 1 pza | CMS 179243. |
| Luces de torre | 1 juego | Solicitar a ATC |